**报价一览表**

项目编号：

 单位：人民币（元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 响应报价（元） |
|  | 小写：￥大写：人民币企业增值税税率： % |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 标段：老灯光站改造项目-土建工程 | 第 页共 页 |
| **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **工程数量** | **金额** |
| **综合单价** | **合价** | **其中:暂估价** |
|  | **地面工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆楼地面【仓库地面;原水泥地面修补找平;界面剂一道;20厚1:2.5水泥砂浆抹面;】 | ㎡ | 79.8 |  |  |  |
| 2 | 水泥砂浆楼地面【仓库设备管沟回填;素土夯实;60厚C15混凝土垫层;水泥浆一道;40厚C25细石混凝土，随打随抹光;】 | ㎡ | 20.52 |  |  |  |
| 3 | 块料楼地面【卫生间地面;20厚1:3水泥砂浆找平，四周抹小八角;1.5厚JS防水层（两道）;20厚1:3干硬性随你砂浆结合层，表面撒水泥粉;8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝;】 | ㎡ | 4.94 |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆踢脚线【100高水泥砂浆踢脚线;6厚1:3水泥砂浆打底划出纹路;素水泥浆一道;6厚1;2.5水泥砂浆抹面压实赶光;】 | m | 45.9 |  |  |  |
|  | **墙面工程** |  |  |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆【乳胶漆墙面;9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底扫毛;5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏浆粉平;2厚面层耐水腻子分遍刮平;封底漆一道;普通白色内墙乳胶漆二道饰面;】 | ㎡ | 212.26 |  |  |  |
|  | **屋面工程** |  |  |  |  |  |
| 6 | 屋面卷材防水【原屋面破损修补;3厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）;】 | ㎡ | 317.698 |  |  |  |
| 7 | 雨棚【雨棚防水砂浆面层;刷界面剂一道;20厚1:2.5防水砂浆2%找坡;】 | ㎡ | 24.48 |  |  |  |
|  | **天棚工程** |  |  |  |  |  |
| 8 | 天棚抹灰【仓库天棚;原板底剔凿打磨平整;批腻粉刷顶棚;】 | ㎡ | 79.8 |  |  |  |
|  | **门窗及其他工程** |  |  |  |  |  |
| 9 | 防盗门【成品防盗门;含五金件;做法详见图纸说明;】 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 10 | 铝合金门【围墙上铝合金门;含五金件;做法详见图纸;】 | ㎡ | 4.2 |  |  |  |
| 11 | 铝合金门【卫生间铝合金百叶门门;含五金件;做法详见图纸;】 | ㎡ | 1.98 |  |  |  |
| 12 | 塑钢窗【5厚普通塑钢玻璃窗;含五金件;做法详见图纸;】 | ㎡ | 7.92 |  |  |  |
| 13 | 图纸改造范围内原装饰铲除清理并外运【运距自行考虑;】 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |
|  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |
|  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |
|  | **规 费** |  |  |  |  |  |
|  | **税 金** |  |  |  |  |  |
|  | **工程总价** |  |  |  |  |  |